|  |  |
| --- | --- |
|  **工程量清单** |  |
| **序号** | **内容**  | **单位** | **数量**  | **规格型号** | **报价** |
| 1楼无障碍卫生间改造 | 卫生间瓷砖、大便器拆除及杂土清运黄沙回填 | 个 | 1 | 3m³ |  |
| 卫生间做防水 | 个 | 1 | 5m²橡胶防水 |  |
| 卫生间铺瓷砖、加装蹲便器及水管材料 | 个 | 1 | 瓷砖30cm\*30cm防滑砖全瓷蹲便器，PVΦ50管，5m² |  |
| 水泥、沙 | 个 | 1 | 425号水泥 江沙 |  |
| 无障碍扶手 | 个 | 2 | 适老化高85cm宽70cm长70cm |  |
| 人工 | 个 | 1 | 材料上楼人工及施工人工费 |  |
| 1楼厨房改造 | 大号洗菜盆 | 个 | 2 | 不锈钢53cm\*38cm |  |
| 菜盆搁置架 | 个 | 2 | 镀锌角钢4cm\*4cm\*3cm |  |
| 整体立体式猛火炉 | 个 | 1 | 不锈钢整体炉80cm\*60cm\*80cm |  |
| 灶台位置改装、改造 | 个 | 1 | 人工及材料费 |  |
| 1楼大厅改造 | 电扇移位置 | 台 | 2 | 人工及材料费 |  |
| 大厅玻璃门更换拉手（长度1.2m) | 对 | 2 | 不锈钢拉手长度1.2m |  |
| 大厅除白蚁 | 个 | 3 |  |  |
| 更换节能灯（600\*600） | 盏 | 64 | 60cm\*60cm集成平板灯 |  |
| 2楼无障碍卫生间改造 | 卫生间瓷砖、大便器拆除及杂土清运黄沙回填 | 个 | 1 | 3m² |  |
| 卫生间做防水 | 个 | 1 | 5m²橡胶防水 |  |
| 卫生间铺瓷砖、加装蹲便器及水管材料 | 个 | 1 | 瓷砖30cm\*30cm防滑砖全瓷蹲便器，PVΦ50管 |  |
| 水泥、沙 | 个 | 1 | 425号水泥江沙 |  |
| 无障碍扶手 | 个 | 2 | 适老化高85cm宽70cm长70cm |  |
| 人工 | 个 | 1 | 材料上楼人工及施工人工费 |  |
| 纱窗 | 片 | 13 | 高120cm宽70cm |  |
| 护士站装吸顶灯（材料人工） | 个 | 1 | 40W |  |
| 消防应急灯 | 盏 | 3 | 挂墙式 |  |
| 房间门锁改造 | 把 | 10 |  |  |
| 207室换母子合页 | 对 | 1 | 不锈钢3cm\*6cm |  |
| 换毛巾钩 | 个 | 2 | 45cm长 |  |
| 1、2楼卫生间防水改造 | 护墙板4m\*2.5m | m² | 10 | 龙骨及双面护墙板 |  |
| 卫生间瓷砖、大便器拆除及杂土清运及黄沙回填 | 个 | 3 | 9m³ |  |
| 卫生间做防水 | 个 | 3 | 15m²橡胶防水 |  |
| 卫生间铺瓷砖、大便器及水管材料 | 个 | 3 | 瓷砖30cm\*30cm防滑砖，全瓷蹲便器PVΦ50管 15m² |  |
| 水泥、沙 | 个 | 3 | 425号水泥 江沙 |  |
| 人工 | 个 | 3 | 材料上楼人工及施工人工费 |  |
| 一楼油烟机更换 | 个 | 1 | 轴流风机30cm\*30cm |  |
| 石膏板吊顶更换 | 块 | 10 | 石膏板60cm\*60cm |  |
| 2楼走廊天花板防水改造 | 瓷砖拆除及杂土清运 | 个 | 1 | 8m³ |  |
| 铺设防水  | m² | 10 | 10m²橡胶防水 |  |
| 铺设瓷砖 | m² | 10 | 瓷砖60cm\*60cm |  |
| 水泥、砂 | m² | 10 | 425水泥 江沙 |  |
|  | 室内PVC地革 | 平方 | 437 | PVC 1.6毫米 |  |
|  | 移动遮阳棚 | 个 | 3 | 2.2米\*2.2米\*2.2米 |  |
|  | 折叠桌 | 个 | 3 | 不锈钢 1.2\*0.6米 |  |
|  | 椅子 | 把 | 6 | 塑料靠椅 |  |
|  | 沟盖板 | 米 | 20 | 花纹板 厚4mm |  |